**心电图仪技术指标**

**一、技术要求**

1、标准配套全息实时同步12导采集，可以升级同步18导联采集。

2、安卓操作系统、配备USB接口、标准RS232接口。

3、同屏可显示：6通道，12通道

4、显示屏≥10寸

5、导联线：组合分体、可以分组单独更换。

6、具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉心率失常数据

7、可输出XML、PDF、HL7等格式

8、定标电压准确度（灵敏度）：最大允许误差为允差±2%

9、频响范围：0.05-250Hz全频滤波

10、内置4G模块，通过4G传输，同时具备有线和Wi-Fi连接模式

11、具有漏诊自动提示功能：心电图波形在屏幕上无法完全展开时，软件自动提示

12、具有导联纠错功能：操作医生将导联接错后，无需重新采集数据，可以通过软件纠正

13、连续采集10分钟以上心电图数据，并自动选取质量最佳的最有意义心率失常事件

**二、配置要求**

1、便携式心电图仪主机；

2、标准十根心电组合导连线；

3、胸吸球；

4、肢体夹；

5、软件系统；