**动态口令产品技术指标**

|  |
| --- |
| **认证系统技术指标** |
| 功能及技术指标 | 参 数 |
| **认证解决方案组成** | 服务器 交换机 动态令牌认证系统 |
| **多种令牌支持** | 支持多种硬件令牌、手机令牌、短信令牌等 |
| **操作系统支持** | Windows 全系列、Linux、AIX、HP Unix |
| **数据库支持** | Oracle、DB2、Mysql、Sql Server等 |
| **Radius协议** | 支持 |
| **多应用支持** | 支持 |
| **服务密码** | 支持 |
| **挑战/应答认证** | 支持 |
| **交易签名认证** | 支持 |
| **可管理性** | 功能完善的Web界面管理系统 |
| **每笔认证时间** | <0.3毫秒（需要考虑网络延时因素） |
| **每秒可认证次数** | 3000次以上（需计算机硬件支持） |
| **语言支持** | 中文 |
| **响应解锁** | 支持 |
| **分级管理** | 支持 |
| **远程管理** | 支持 |
| **动态令牌技术指标** |
| 功能及技术指标 | 参 数 |
| **防高频干扰** | 符合EN61000-6-2标准 |
| **防低频干扰** | 符合MIL-STD-461D标准 |
| **自身辐射** | 遵循EN55022标准 |
| **国密算法** | 支持SM3算法 |
| **防震** | 2米自由跌落 |
| **防水** | 水下5米 |
| **静电放电** | 符合EN61000-6-2标准 |
| **工作温度** | 负10℃-50℃ |
| **工作海拔** | 负100-4000米 |
| **电池使用寿命** | >5年 |
| **产品有效期** | 3年 |
| **认证** | CE、FCC |
| **密码变动时间** | 可调整 |
| **可拆卸** | 否，具有防拆卸能力 |
| **密码显示方式** | 自动 |
| **种子位数** | 160位以上 |
| **口令长度** | 至少6位 |
| **技术来源** | 完全自主知识产权 |