**玻片书写仪**

**1. 工作条件:**

1.1 环境温度: 5～40℃

1.2 相对湿度: ＜80％

**2. 技术参数**

2.1按需打印款内置扫描仪，PC、打印软件，集成于机身的彩色触摸屏，无需任何外部连接，减少占地和连接线的干扰

2.2依靠重力进样，直接垂直打印玻片，无需定期清洁，免维护

* 1. 提供多种接口，USB、以太网、Wi-Fi，蓝牙等，满足各种联机需求
	2. 热转印色带打印，开封后无使用期限，无额外的耗材
	3. 可打印各类条码和二维码，与现行所有的LIS（实验室信息管理系统）或HIS（医院信息管理系统）兼容，并快速设立自动打印
	4. 中文操作界面
	5. 常规、粗体、斜体、粗斜体、带中划线、带下划线，中文字体可选择黑体、宋体及新宋体，文字方向可90°旋转
	6. 玻片上载容量：单片（手动上载）或不少于70片（使用自动玻片上载系统）
	7. 玻片下载容量：10片或不少于70片
	8. 打印色带容量：≥12,000张玻片/卷
	9. ▲打印速度：≤5秒/片

**3配置清单：**

3.1玻片打号机主机　　 1台

3.2玻片上载槽 　 1套

3.3打印色带 　 1卷