**罗湖区人民医院2016年招标公示87**

投影仪招标文件

第一部分 项目概况

1．项目名称：深圳市罗湖区人民医院投影仪

2．数量： 1套

3．安装地点：深圳市罗湖区人民医院医技楼16楼学术报告厅

4．招标编号：LHYY-HW-20161212

5．到货日期： 中标后10个工作日内 （到货地点：罗湖区人民医院医技楼16楼学术报告厅）

第二部分 投标须知

**一、 要求：**

1．按照项目概况和技术要求投标。

2．投标方须承认招标文件的合理与合法性，遵守本次招标的程序和要求，履行招标文件中投标方的各项义务。

3．投标方对招标文件如有疑问，立即告知招标方。

4．本次开标采用**竞争性谈判。**

5．投标文件正本一份，副本二份，每份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，同时在投标书封面上注明两位联系人姓名及联系电话。

6．投标文件的密封和标记

投标方应将投标文件正本和副本装入袋内密封，并在密封处加盖有效印章。

7． 有下列情况之一者投标无效。

a.投标文件未按规定密封者；

b.投标文件未按“第四部分投标文件要求”的内容和格式编制，或内容不全、字迹模糊难以辩认者；

c.投标文件逾期送达者；

d.不满足、不响应第四部分第三项“技术服务要求”者；

e.不满足“第三部分技术规格及要求”中标注\*号者；

f．报价超出招标价。

**二、投标资格文件**

1.对生产商投标要求提供：  
1.1企业法人营业执照  
1.2税务登记证  
1.3组织结构代码证

1.4法人代表或法人代表授权书  
1.5经办人身份证复印件  
2.对经销商投标要求提供  
2.1投标产品生产商或中国区总代理企业营业执照  
2.2投标产品生产商或中国区总代理企业税务登记证  
2.3投标产品生产商或中国区总代理企业组织结构代码证  
2.4企业法人营业执照  
2.5生产商或中国区总代理对代理公司委托授权书及保养承若书

2.6法人代表或法人代表授权书  
2.7经办人身份证复印件

**三、 日程安排**

1．发标时间： 2016年 12 月 21 日

2．投标截止时间： 2016年 12 月30 日下午 17：00

3．地点：深圳市罗湖区南湖路庆安大厦24楼物流与配送科

4．联系人： 陈灵军 电话： 0755-82307006

**四、评标**

1．工作组将对投标文件进行商务、技术、价格、服务审查。

2．评标标准：按照投标文件的要求进行评标，在满足各项技术和商务要求的基础上，**投标单位二次报价的基础上采用最低评标价法。**

3．中标方按招标方指定的时间、地点与招标方签订合同。

第三部分 技术参数及要求

1. 设备用途：

用于医技楼16楼学术报告厅投影显示，满足学术报告厅日常会议使用需求。

2. 基本要求 ：

投标设备应符合国家保密标准及公司保密相关要求，不得采用读卡器、无线、蓝牙、红外等装置的设备。

3. 技术要求：

3.1 产品名称及数量： 投影仪，1台

\* 3.2 亮度：12,500流明全高清（符合IOS 21118标准），12,000中心流明，11,000 ANSI流明。

\* 3.3 对比度：5000：1

\*3.4 启用动态光圈：1200：1，完全开/关：250：1，ANSI色轮：6-段（RGBCYW）

\* 3.5 显示技术：单片0.96" DMD

\*3.6分辨率：1920 x 1200 (2,304,000像素)

\*3.7灯泡：双465W

\*3.8灯泡寿命：至少1500小时（465W），通常：2000小时（370W）

\*3.9输入标准：·HDMI x 2（一个在侧面板上，一个在投影机底面，可独立选择）

·3GSDI x 1 (BNC)

·DVI-D x 1 (只用于数字)

·显示端口 x 1

·HD15 x 1 • RGBHV/元件 (5 BNC)

·复合视频 x 1 (BNC)

·视频 x 1 (迷你DIN)

• 分量视频 (RCA)

• USB x 1 (B型迷你) - 通过USB显示

• USB x 1 (A型) - 图像阅览器或者WiFi电子狗 (可选)

• HDBaseT (RJ45 x 1)

• RJ45 x 1 (Christie Presenter 通过有线网络连接)3D

• 仅HDMI输入

• 3D同步输入(BNC) -用于同步锁相投影机

• 3D同步输出(BNC) -用于同步锁相投影机、控制发射器或偏光器

3.10信号输入端：•HDTV 格式 VGA 变为 像素1920 x 1200

• 维持纵横比时水平和垂直调节，所有输入端

3.11像素时钟：162 MHz

3.12扫描速率：•水平: 15 kHz to 100 kHz

• 垂直: 24 Hz to 85 Hz

3.13输出标准：• HD15 x 1控制和联网

• RS232输入端

• 通过HDBaseT控制

• 具有连接的以太网 (10/100) RJ45

• 内置背光键盘

• 有线遥控(3.5mm立体) - 可用环通输出，适合菊花式链接

3.14标准配件：• 具有有线远程插座的IR远程 (不包括线缆)

• 粗尘过滤器 - 3包（标准用途中不强制使用）

• 用于投影机头的交流电源线

• 用户手册

3.15可选：• 索具/堆垛架

• 用于E系列镜头的镜头适配器

• 1DWUSB-BGN （用于视频和控制的无线保护锁）

\*3.16图像放大镜头：•1.5-2.0:1 :1 变焦镜头（全ILS） 偏移（全ILS镜头）

• +/- 120%垂直(+/- 720像素)

• +/- 50%水平(+/- 480像素)

\*3.17噪音：典型： 465W: 40dB(A)，节电模式: 370W: 37dB(A)

3.18 工作电压：电压: 100-240VAC @ 50/60 Hz

3.19 电流额定值: 5.5A最大(220V)，12A最大(110V)

3.20 能量功耗: 正常模式：1100W最大(220V) 1180W最大(110V)

节电模式：880W最大(220V)，950W (110V)

3.21 热耗散: 3753 BTU/小时最大，3003 BTU/小时 节电模式

3.22重量（不含镜头）：23.8kg (52.5磅)

尺寸(不含镜头和支脚)：604 (L) x 520 (W) x 182 (H) mm

3.23 温度：32-104°华氏 (0-40°摄氏度)

3.24湿度：10-85%，不冷凝

4.服务保障：

\*4.1 要求供应商提供现场安装技术服务及售后服务；

\*4.2 最终验收合格签字之日起三年零部件保修与三年人工服务（包括光引擎）。在服务期间服务做到4小时之内及时响应，12小时内到达现场（或24小时解决问题）。

5. 项目验收：

5.1．双方清点货物，包装完整，货物无破损，所有提供货物与配置及资料清单相符（包括装箱单、保修卡、出厂合格证明书）；

5.3．验收合格后，双方应签署“竣工验收单”，作为安装验收完成的依据。

6. 提供的资料：

6.1装箱单、保修卡、出厂合格证明书各一份。

第四部分 投标文件要求

**一、总体报价及配置**

1．开标一览表（见第五部分投标文件表格格式）

2．价格总体构成：包含的所有配置，并将标配外的备件、功能及运输、培训、安装及服务等总报价。

3．其他说明及承诺。

**二、投标产品描述**

1．投标方需对所投产品方案、功能、性能详细描述。

2．投标方需对产品关键部件性能指标予以说明。

**三．技术服务要求**

1．投标方负责设备的安装、调试及交付。

2．设备终验收后，三年零部件保修与三年人工服务（包括光引擎）。在服务期间服务做到4小时之内及时响应，12小时内到达现场（或24小时解决问题）。

3．在关键部件损坏后，经维修更换后，该部件重新计算保修期，出现较大故障，维修停机时间超过二周以上，整机保修期相应顺延。

4．保修期后，投标方应能提供广泛优惠的技术支持。包括最优的价格提供备品、备件；及时进行新技术、新工艺应用的培训；对于出现的故障、工艺性问题能给予指导性意见及充分的技术支持等。

5．培训要求：投标方应有详细的培训方案、培训计划，在项目验收阶段，对相关操作人员、维护人员进行培训、答疑，确保操作人员、维护人员掌握设备的操作及维护。

**四．付款方式**

付款方式以合同条款规定为准。

第五部分  投标文件表格格式

(一) 开标一览表

**开标一览表**

投标人名称 招标编号

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 生产  厂家 | 数量 | 投标总价（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： | | | |  |  |  |

(二) 设备报价控制价

设备报价总金额不超过21.10万元，投标报价超过21.10万元的(不含21.10万)，均视为自动弃标。