**骨科导航手术台**

**一、技术参数**

床面板尺寸 ＞2300mm×500mm

背板尺寸 ＞1100mm×500mm

背板无金属长度 ＞1110mm

床面距地高度（电动） 650~1010mm

床面升降行程（电动） ≥360mm

床面纵向移动行程（电动） ≥200mm

床面头足倾角度（电动） —22°~+22°

床面左右侧倾角度（电动） —21°~+21°

床面背板折角（电动） —18°~+60°

床面分腿板折角（可拆卸） —90°~+60°

床面分腿板摆角（可拆卸） 0°~90°

负重 ≥170kg

**二、标准配置**

主机1台（含碳素纤维床面板1套）

床垫1套

线控器1只

侧垫1付

肩垫1付

绑带2根

手托1付（含手固定带2条）

输液支架1套

麻醉屏架1件

炭纤维头托1套

移动边轨2根

支撑架1套