**牙科根管马达技术参数**

1. 内带≥15个可供医生自行设置的程序
2. 在30-420gcm范围内可设置10个间隔扭矩值
3. 内部存贮250,280,300,500,1000rpm五个转速
4. 适用于所有的镍钛根管预备器械系统
5. 可重新设定设备出厂时内部存储的数据
6. 可升级最新的操作系统（包括未来几年内新出的系统），以保证产品使用效期
7. 自带充电电池，双电源使用，不接电源或充电时马达仍可正常使用
8. 自带检测程序
9. 可使用目前国内最先进的单支锉预备根管技术的镍钛锉

配置清单：

1. 机扩马达主机 1台
2. 马达连线 1条
3. 6:1马达手机 1支
4. 脚踏控制开关 1个
5. 唇挂钩 2个
6. 锉夹 2个
7. 测量线 1条
8. 充电器 1个
9. 中文说明书 1份