热牙胶充填仪技术参数

1. 可设置温度和牙胶流量
2. 360度灵敏开关直接控制（非枪筒式设计）
3. 回填手柄机头部位由马达驱动，牙胶回填均匀可控。并清楚显示牙胶剩余量。
4. 带牙髓活性测试功能
5. 携热手柄可瞬间升温至工作温度并可在极短时间内降温到正常温度
6. 二合一设计方便临床操作，节约椅旁空间

配置清单：

1、2inl热牙胶充填系统 1台

2、充填手柄 1 支

3、携热手柄 1支

4、携热加压头 3个

5、牙髓活性检测头 1个

6、垂直加压器 2把

7、热牙胶子弹 20个