**超声切割止血刀产品技术参数**

1,电源电压：220V，电源频率：50Hz,电源消耗：1A

2, 温度：10℃-30℃，相对湿度≤70%，气压范围：860hPa-1060hPa

3,具有优化的智能即时反馈技术，能迅速感应变化并迅速调整，保持切割止血的平稳性

4,具有故障智能指示系统，自检有错误代码显示对应的错误原因，迅速找出问题，

帮助用户排除故障

5,开机测试简单快速，整个流程半分钟内即可轻松完成

6,主机功率可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示工作状况

7,工作时无电流通过病人躯体，决不会点击、灼伤病人和医护人员，适应于安装了心脏起搏器的患者

8,主机独有OLED主动发光显示屏，工作状态可视角度更佳、更清晰，且有功率大小的档位显示

9,可分离式驱动柄及连线，维护使用更方便，成本更低,驱动柄不限次数，降低使用维护成本

10,能适配各种规格的刀头

**产品配置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 产品描述 | 数量 |
| CSUS6000 | 主机（含电源线等） | 1台 |
| FSW2 | 脚踏开关 | 1只 |
| TRA 5 | 驱动柄 | 1个 |
| TRA 5 Cable | 驱动柄连线 | 1根 |