**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 会阴收缩力计 | **国别** | 国产 | **合计金额** | 30 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 会阴收缩力计 | 3 | 10 | 30 | 笋岗社康（3）文华社康（3）渔村社康（2）黄贝岭社康（2） |
| **合计** | 10 | 30 |  |

1. ▲主机通讯： 蓝牙4.0以上
2. ▲软件平台： IOS、Android等
3. 输入通道： 1路压力感应通道
4. 输出通道： 4路电刺激通道
5. 3路脉冲宽度 0.4ms
6. 3路输出强度 ≤80mA
7. 1路输出强度 ≤90mA
8. 3路脉冲频率： 800Hz
9. 1路脉冲频率： 2Hz～100Hz
10. 临床程序： 预置+自定义
11. ▲工作原理： 低频电子脉冲，神经和肌肉电刺激，压电生物反馈技术，牛津分析法等

**配置清单**

1．阴道电极 1个

2. 阴道探头 1个

3.一次性阴道电极 1个