**超声波根管治疗机技术参数**

1. 标有大范围根管预备操作提示
2. 具有自动平衡系统，可自动且连续地进行功率调节，不需要水箱降温
3. 自动控制工作头的阻力，不需施压，自动控制振幅
4. 可与水源连接，或配水箱
5. 机头轻便，耐高温
6. 机头可旋紧
7. 可用于牙周科，适合牙周治疗和洁牙操作
8. 含滤水器，水流大小可控
9. 有可预弯的工作尖
10. 专门为根管预备而研发的超声
11. 所有频率可进行微调
12. 专门为根管治疗制作的超声

配置清单：

1、主机 1台

2、脚踏板 1套

3、手柄 1把

4、工作尖扳手 1个

5、被动冲洗工作尖 4支

6、主动冲洗工作尖 4支

7、根管口成型工作尖 1支

8、用户手册 1本